附件1

“小发明、小创造、小创意”作品说明（示样）

——糠壳隔热门

粮食储藏期间粮堆温度对储存品质的影响是主要因素之一，而温度主要通过仓内外热量交换发生变化。仓门面积较大，检查粮情时经常开启，仓门隔热问题难以解决。尤其在夏季，仓门处内外热量交换快，导致仓门附近粮温较高，存在储粮安全风险隐患（描述待解决问题）。

我公司在探索实践中发明了糠壳隔热门，有效解决了仓门处储粮隔热问题。具体做法是：在仓门密封槽里面且紧靠密封槽内沿处（不影响密闭）安装一道用三合板制成的空心隔热门……（概述技术及操作要点）。

采用糠壳隔热门后，对比其他同等储粮条件实验发现：仓门处平均粮温降低3℃，粳稻储存2年后水分高0.2%，黄粒米降低0.6%，脂肪酸值低2个标准单位，加工品质良好。轮换时整仓扦样定价，客户认可粮食质量，提高了轮换经济效益。糠壳隔热门制作简单，材料便宜易得，无污染，质量轻，便于安装、拆卸，可重复使用，具有很好的推广应用价值（对比应用效果）。

附图：

照片1 普通挡粮门

照片2 稻壳挡粮门全景

照片2 稻壳挡粮门局部示意

照片3 稻壳挡粮门安装示意